ファームウェアアップデータ ST-LINK版

書き込みステータス状態を分かりやすくするのと、不意のデータ破損防止のため
SDカードがスロットに挿入されている場合は抜いてください

ST-LINK V2とBluePillの信号ピンを1対1で付属のケーブルで接続します
BOOT0ジャンパピンを1のほうに挿し替えます(BOOT1ジャンパピンはそのまま)

準備が完了したら、ST-LINK V2をUSBコネクタに接続します
(ST-LINK V2のドライバはインストール済みということで進めていきます)

接続順序が分からない場合は、Webページのほうをご覧ください

