ファームウェアアップデータ USB版

書き込みステータス状態を分かりやすくするのと、不意のデータ破損防止のため
SDカードがスロットに挿入されている場合は抜いてください

USBケーブルをBluePillのmicroUSBコネクタとPCのUSBコネクタに接続してください

DFUドライバはインストール済ということで進めていきます

BluePillのジャンパピン隣にあるリセットボタンを押して約3秒以内に
ファームウェアの書き込みをを始めてください(大文字でW＋Enterキー)

