Note:The character code used is Shift-JIS
                     _   _____   _____   _____  _               
     /\             | | / ____| / ____| / ____|(_)              
    /  \    _ __  __| || (___  | |     | (___   _  _ __    ___  
   / /\ \  | '__|/ _` | \___ \ | |      \___ \ | || '_ \  / _ \ 
  / ____ \ | |  | (_| | ____) || |____  ____) || || | | || (_) |
 /_/    \_\|_|   \__,_||_____/  \_____||_____/ |_||_| |_| \___/ 

<BluePill Based SCSI Device Emulator> Firmware Updater Ver1.0
          (C)2022 Create by Project M.P.S(http://projectmps.net)

ファームウェアを書き込む方法を選択してください(大文字小文字を区別します):

[1] ST-LINK V2を使用してファームウェアをアップデートする
 -  <別途書き込み用にST-LINK V2ドングルが必要です>

[2] microUSBケーブルを使用してファームウェアをアップデートする
 -  <ブートローダが書き込まれたBluePillと対応ファームウェアが必要です>

[H] ヘルプ
[C] コピーライト
[Q] アップデータ―を終了する

